[bookmark: _GoBack]Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди:
[bookmark: n114][bookmark: n115][bookmark: n116]Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання – ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ВІННИЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№86) скорочена назва  - ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ВІННИЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№86) , ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ -08562594; 
Місцезнаходження суб’єкта господарювання – 21100, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Привокзальна, будинок 26, контактний номер телефону - (0432)27-55-19, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання- kbovvk86@ukr.net
[bookmark: n117]Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика-21100, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Привокзальна, будинок 26;
[bookmark: n118]Мета отримання дозволу на викиди  - отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого обєкту, для надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші;
[bookmark: n119]Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля – об’єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля, відповідно  висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній;
[bookmark: n120]Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД є 84.23. Діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Для опалення та гарячого водопостачання приміщень виправної колонії експлуатуються грубки буржуйки та теплогенератори. Підприємство веде виробничу діяльність, тому для ремонту обладнання на підприємстві функціонує мехмайстерня. Фарбування металоконструкцій та товарів широкого вжитку здійснюється за допомогою фарбувальної камери. Одним з напрямків діяльності підприємства є фасування деревного вугілля. За допомогою фасувальної лінії деревне вугілля завантажується зі складу на конвеєр, калібрується та фасується.
[bookmark: n121]Джерелами викидів ЗР є труби грубок буржуйок, труби теплогенераторів, труба кузні, вентиляційний отвір фарбувальної камери, склад вугілля (деревного), завантаження деревного вугілля на транспортер, калібрування деревного вугілля, фасування деревного вугілля, загально-обмінна вентиляція мехмайстерні. 
Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік) – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок –0,85992, оксид вуглецю –16,792, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) –0,231, вуглецю діоксид – 125,586, азоту(1) оксид (N2O) –0,0046, НМЛОС (суміш насичених вуглеводнівС2-С8)–0,053, метан – 0,0162, заліза оксид – 0,001, марганцю діоксид – 0,00007, ксилол – 0,00254, толуол -0,00094, ацетон – 0,00994, бутилацетат – 0,00058.
[bookmark: n122][bookmark: n123][bookmark: n124][bookmark: n125]Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – заходи не передбачені; перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – заходи не передбачені; дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – заходи не передбачені; 
[bookmark: n126]Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – відповідають.
Адреса Вінницької обласної військової (державної) адміністрації до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди - Вінницька обл,  м. Вінниця, вул. Соборна, 70. Тел. 0432 592 110
[bookmark: n127]Строки подання зауважень та пропозицій приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.


